車椅子処方箋

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氏名 | |  | | | 歳 | | | ケース番号 | ― | | |
| 基本 | | 標準　17,900　　頭頚部加算（ヘッドサポート有）　3,550 　　　　　レディメイドの場合は半額 | | | | | | | | | 概 算 額 |
| 本体 | | 自走用（モジュラー90,000 　レディメイド（大・中・小）67,500　オーダーメイド112,500　）  介助用（モジュラー85,000 レディメイド（大・中・小）63,750　オーダーメイド106,250　） | | | | | | | | |  |
| 機構 | | リクライニング 30,500 ティルト61,000 ティルト・リクライニング88,200 リフト152,400 | | | | | | | | |
| クッション等 | オーダー | 平面形状型　　　　　　　　　14,500  モールド型　　　　　　　　　56,500 | | | シート | 張り調整式 8,650  板張り（座板不可） 6,800  奥行調整 18,500 | | | | |  |
| 多層/立体構造　　　　　　　 3,000  ゲル　　　　　　　　　　　　 9,850 | | |
| 市販品 | ウレタン単層  多層立体編物構造  ゲルウレタン  フローテーションパッド  バルブ開閉式  特殊空気室構造  その他（　　　　　　　 ） | | | ヘッドサポート | 着脱式 17,300  マルチタイプ 29,500  枕がオーダーの場合 4,900 | | | | |
| 枕 | オーダーメイド 11,200  レディメイド 6,300 | | | |
| ブレーキ | 介助用ブレーキ 17,400  フットブレーキ　　　　　　 17,300  延長レバー（右・左） 1,750 | | | | |
| 滑り止め加工　　　 　 2,050  防水加工　　　　 8,100  座板　　　 　 5,000  座板（ｸｯｼｮﾝ一体型・ｸｯｼｮﾝ併用不可）　 　 8,000 | | | |
| 駆動輪キャスタ | 着脱式 10,800  車軸位置調整 17,500  片手駆動 37,200  レバー駆動 60,000  ノーパンクタイヤ 9,100  キャンバー角度調整 11,000  キャスタ（衝撃吸収タイプ） 15,000 | | | | |
| バックサポート | 張り調整式　　　　 8,650  背折れ構造　　　 　 8,500  頭頚部まで延長　　　 10,000  ワイドフレーム　 14,000  高さ調整構造　 13,100  背座角度調整構造　 17,600  背クッション 14,500  背クッション滑り止め加工 2,050 | | | |
| ハンドリム | ステンレス 6,000（x2）  アルミ 5,000（x2）  片手駆動 3,300  滑り止めハンドリム 6,000（x2） | | | | |
| アームサポート | 固定式（独立型） 　 5,000（x2）  着脱式　　　　 6,550（x2）  跳ね上げ式　　　　 6,750（x2）  高さ調整　　　　 3,600（x2）  角度調整 7,650（x2）  幅広加工・延長加工 　 3,900（x ） | | | | 杖たて | 一本杖 　　　　　　　　　 3,250（x ）  多脚つえ 　　　　　　　　　 6,000（x ） | | | | |
| その他 | スポークカバー 4,450（x2）  テーブル 11,800  テーブル取付部品（片側） 5,000（x ）  泥よけ 6,550（x2）  転倒防止装置（ﾊﾟｲﾌﾟ） 4,050（x2）  転倒防止（ｷｬｽﾀ付） 6,400（x2）  転倒防止（ｷｬｽﾀ+折りたたみ式） 9,400（x2）  搭載台 32,600  酸素ボンベ固定装置 14,100  栄養パック取付用ガードル架 11,000  点滴ポール 11,300  高さ調整式手押しハンドル 4,250（x2）  日よけ 15,000  雨よけ 15,000  車載固定部品 3,250（x ）  ベルト（胸・骨盤） 4,350（x ）  重複控除分（　　　　　） △ | | | | |
| フット・レッグサポート | 着脱式　　　 　 6,250（x2）  開閉・着脱式　　　 　 7,350（x2）  挙上式　　　　 8,550（x2）  挙上開閉着脱式　　　 11,100（x2）  レッグベルト全面張り 4,000 | | | |
| フットサポート | セパレート式（二重折込式） 4,300  中折れ式 5,000  ヒールループ 3,600（x ）  アンクルストラップ 3,600（x ）  ステップカバー 4,000（x ）  ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ調整 (前後・角度・左右) 1,600（x ） | | | |
| 基本構造 | 前方大車輪 8,800  ６輪構造 37,700  幅止め 6,000 | | | |
| 特記事項 | | | 適合判定(現物検収・本人の来所要） | | | | | | | 合計 | 円 |
| 処方  年月日 | | | 令和　　年　 月　 日 | 処方 変更 | 申請日 　　　 　 月 　 日 | | | | 業者へ連絡　 　月　　　日 | | |
| 担　　当 | | | Dr CW | 結果（可・否）　 月　　 日 | | | | 区へ連絡　　 月　　　日 | | |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　令和6年10月1日改正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター