⑥　自動扉保守点検業務仕様書

　１　業務目的

 　本業務は、北斎場外１斎場の自動扉保守点検業務を実施することにより

斎場の円滑な運営を目的とする。

 ２ 業務場所

 （１）北斎場 北区長柄西１－７－１３

（２）鶴見斎場　　鶴見区鶴見１－６－１２８

３ 設備メーカー

 ナブコドア株式会社

 ４ 業務内容

 ・ドアエンジン装置各部の点検及び調整

 ・ドアエンジン開閉速度、クッション作動の異常有無の点検及び調整

 ・ドアエンジン装置の電気回路の異常有無の点検及び調整

　　　　・ドアが当たっていないか、擦れていないか点検整備

 ・消耗度の甚だしい部品の点検及び取り替え

 ・不調時の緊急処置

５　点検実施時期

　　　 （１）北斎場　　　４月、10月

　　　 （２）鶴見斎場　　６月、12月

６ その他

 ・保守点検整備作業時において、機器の機能を維持するために、必要と判断

　　　　　した場合は、直ちに部品等の修理、取り替え、調整を行うこと。

 ・万一、故障等が発生した場合は、速やかに技術員を派遣し適切な処理を実

　　　　　施すること。

 ・本仕様書は、フルメンテナンス契約と同等のものとする。

 ６　自動扉設置場所

（１）北斎場

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設　置　場　所 | 型　　　　式 | 台　数 |
| ２階　炉　前 | 上下式ＤＳ型連動扉 | ２０台 |
| ２階　市民休憩室 | ＤＳ－１５０Ｄ型 | ２台 |
| １階　風除室 | ＤＳ－７５Ｄ型 | ３台 |
| １階　風除室 | ＤＳ－１５０Ｄ型 | ６台 |
| １階　台車置場･倉庫 | ＤＳ－１５０Ｄ型 | １台 |
| ２階　台車置場 | ＤＳ－７５Ｄ型 | １台 |
| ２階　遺体安置室前 | ＤＳ－７５Ｓ型 | １台 |
| Ｂ１階　ＥＶホール | ＤＳ－４１Ｄ型 | １台 |
| Ｂ１階　ＥＶホール | ＤＳ型防火ドア | ２台 |
|  合　　　 計 |  |  ３７台 |

（２）鶴見斎場

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設置場所 | 型　　式 | 台　数 |
| 炉　　　前 |  　 上下式ＤＳ型連動扉 |  　８台 |
| 西側　風除室 |  　ＤＳ－１５０型 |  ４台 |
| 東側　風除室 |  　ＤＳ－７５型 |  ２台 |
| 台車置場 | ＤＳ－１５０型 | ２台 |
| 炉前ホール出入口 | ＤＳ－１５０型 | ２台 |
| 市民休憩室 |  　ＤＳ－７５型 |  ２台 |
| 式場ロビー東側 |  　ＤＳ－７５型 |  １台 |
| 式場ロビー南側 |  　ＤＳ－６０型 |  １台 |
| 多目的便所出入口 |  　ＤＳ－６０型 |  １台 |
| 多目的便所南側通路 |  　ＤＳ－６０型 |  １台 |
| 合　　　計 |  | ２４台 |