**別紙－１４**

装　備　品　一　覧

|  |  |
| --- | --- |
| 装備品名称 | 備　　　　　　　　　　考 |
| 複合型ガス検知器 |  |
| 空気呼吸器 | 空気ボンベについては、法令等により、製造後、FRP複合容器（一般複合容器）は3年ごと、鋼製容器（一般継ぎ目なし容器）は5年ごとに再検査を受けなければならない。  また、FRP複合容器（一般複合容器）は使用期間を製造後15年とする。 |
| 送風機 | 防食型・ステンレス製 |
| ダクト | φ３００ｍｍ |
| 巻取り式墜落防止器具 | 自動ロック機能付 |
| 墜落制止用器具  （フルハーネス・胴ベルト） | 一般高所作業用  ショックアブソーバ付 |
| 保護具  （ヘルメット） | 墜落時危険防止性能を有するもの |
| 滑止手袋 |  |

各機器（空気呼吸器を除く）の使用期間については、定期点検において消耗部品交換等により、異常がなければ使用可能とする。

なお、測定器具等の交換部品等が製造されておらず、部品の交換または修理が困難である等、やむを得ない場合は各関係部署と協議すること。

測定器具等の点検については、次のとおりとする。

測定器具等の点検方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名 | | 点検の方法 | | |
| ガス検知器 | | 製造会社の点検 | １回以上／ １年 | |
| 自主点検 | 定期（１回以上／３ヶ月）、使用前（毎回） | |
| 空気呼吸器 | 面体 | 自主点検 | 定期（1回以上／３ヶ月）、使用前（毎回） | |
| 吸気管  呼気弁等 | 自主点検 | 定期（1回以上／３ヶ月）、使用前（毎回） | |
| 空気ボンベ  （予備含む） | 法定点検  （高圧ガス保安法） | 鋼製 | 1回以上／５年  （但し1998/4/1以降製造品が対象） |
| FRP複合 | 1回以上／３年 |
| 自主点検 | 定期（１回以上／３ヶ月）、使用前（毎回） | |
| 墜落制止用器具 | | 自主点検 | 使用前（毎回） | |
| 転落防止用命綱 | | 自主点検 | 使用前（毎回） | |
| 送風機 | | 自主点検 | 使用前（毎回） | |
| ダクト | | 自主点検 | 使用前（毎回） | |

測定器具等の点検表は、次のとおりとする。

測定器具等の点検表

|  |  |
| --- | --- |
| 様 式 | 点検表の種別 |
| 別紙－ア | ｢空気呼吸器｣定期点検記録表 |
| 別紙－イ | ｢ガス検知器｣定期点検記録表 |
| 別紙－ウ | ｢送風機・安全帯・転落防止用命綱（巻取式）（ロープ式）｣定期点検記録表 |
| 別紙－エ | ｢はしご・ロープ｣定期点検記録表 |
| 別紙－オ | 始業時点検記録表 |

【道路河川関連施設・船舶関連編】