別紙－２２

タンク等の測定点

垂直方向および水平方向にそれぞれ３点以上の測定を実施する。

3m毎

1.5m

1m

0.1～0.2m

3m毎

3m毎

0.1～0.2m

1.5m

1m

3m毎

3m毎

3m

別紙－２３

マンホール内測定点

①

1m

3m毎

②

※足もとの測定点

下水の流れがある場合は、水面から0.1～0.2m。

③

④

1.5m

※0.1～0.2m

管渠内測定点

始めに測定進行方向へ1mの点、次いで3m毎の各点の測定を実施する。

ﾏﾝﾎｰﾙⒷ

ﾏﾝﾎｰﾙⒶ

測定進行方向Ⓒ

測定進行方向Ⓓ

1.5m

0.1～0.2m

この間3m間隔

3m

1m

3m

1m

※管渠内へ立入る場合の測定順序

|  |  |
| --- | --- |
| 測　　　　　定進　行　方　向 | 測　　　定　　　順　　　序 |
| １ | ２ | ３ |
| C方向の場合 | Bﾏﾝﾎｰﾙを測定 | Aﾏﾝﾎｰﾙを測定 | Aﾏﾝﾎｰﾙより管渠内へ |
| D方向の場合 | Aﾏﾝﾎｰﾙを測定 | Bﾏﾝﾎｰﾙを測定 | Bﾏﾝﾎｰﾙより管渠内へ |

マンホール番号の記入方法……上段：大メッシュ番号

　　　　　　　　　　　　　　中断：中メッシュ番号

　　　　　　　　　　　　　　下段：マンホール番号