表１

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破損口径 | 200耗以下 | 201 ～ 300 | 301 ～ 400 | 401 ～ 500 | 以下口径100耗増す  毎に１を加算。 |
| 基礎数 | 5 | 6 | 7 | 8 |