|  |
| --- |
| 係　員 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｐ**Ⅱ**形継手チェックシート   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 工事名称 |  | 布設　○○　　年　　月　　日 | | 測点　No. |  | 点検　○○　　年　　月　　日 | | 管種・呼び径 |  |  |     no2-238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管体No.及び形状 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 略　　　　図 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 継　　　　　　　手　No. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 清　　　　掃 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 滑　　　　剤 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ①ロックリングの間隔(g) | g1(仮) | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| g2(完) | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ②受口面－ゴム輪間隔（A） | １ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ２ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ３ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ４ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ５ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ６ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ７ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ８ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ③呼び径  700～1350㎜  押輪用ボルト | 数 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ﾄﾙｸ  (N･m) | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ④呼び径  700～1350㎜  受口－押輪間隔  （B） | １ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ３ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ５ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ７ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 判　　　　　定 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ※判定基準　：ロックリングの間隔　g2(完)≦g1(仮） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備　考  ＰＮ形継手は、ＰⅡ形継手チェックシートを兼用するものとする。  現場代理人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |