|  |
| --- |
| 係　員 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｐ**Ⅱ**形継手チェックシート

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事名称 |  | 布設　○○　　年　　月　　日 |
| 測点　No. |  | 点検　○○　　年　　月　　日 |
| 管種・呼び径 |  |  |

　no2-238 |
| 管体No.及び形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 略　　　　図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 継　　　　　　　手　No. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清　　　　掃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑　　　　剤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①ロックリングの間隔(g) | g1(仮) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g2(完) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②受口面－ゴム輪間隔（A） | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③呼び径700～1350㎜押輪用ボルト | 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ﾄﾙｸ(N･m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④呼び径700～1350㎜受口－押輪間隔（B） | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判　　　　　定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※判定基準　：ロックリングの間隔　g2(完)≦g1(仮） |
| 備　考ＰＮ形継手は、ＰⅡ形継手チェックシートを兼用するものとする。現場代理人　　　　　　　　　　 |