|  |
| --- |
| 係　員 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＫＦ形継手チェックシート   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 工事名称 |  | 布設　○○　　年　　月　　日 | | 測点　No. |  | 点検　○○　　年　　月　　日 | | 管種・呼び径 |  |  |   no2-233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管体No.及び形状 | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 略　　　　図 | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 継　　 　　　　 手 No. | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 清　　　　掃 | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 滑　　　　剤 | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ①ロックリングの間隔(g) | g1(仮) | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| g2(完) | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ②シールキャップ | １ | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ２ | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ３ | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ４ | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ５ | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ６ | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ７ | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ８ | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ９ | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ③挿し口～受口隙間 | 上 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 右 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 下 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 左 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ④ボルト | 数 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ﾄﾙｸ(N･m) | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ⑤押輪～受口間隔 | 上 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 右 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 下 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 左 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ⑥ゴムの出入状態 | 上 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 右 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 下 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 左 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 判　　　　　定 | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ※判定基準 | | | ①ロックリングの間隔（g） | | | | | | | ：g2(完)≦g1(仮） | | | | | | | | | | |
|  | | | ⑤押輪受口間隔 | | | | | | | ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。 | | | | | | | | | | |
|  | | | ⑥ゴム輪の出入状態 | | | | | | | ：同一円周上でA、C又はA、B、Cが同時に存在しないこと。 | | | | | | | | | | |
| 備　考  現場代理人　　　　　　　　　　㊞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |