|  |
| --- |
| 係　 員 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｓ形継手チェックシート   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 工事名称 |  | 布設　○○　　年　　月　　日 | | 測点　No. |  | 点検　○○　　年　　月　　日 | | 管種・呼び径 |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管体No.および形状 | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 略　　　　図 | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 継　　　　　　手　　No. | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 清掃 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 滑　　　　　剤 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ①ピースⅢ間隔 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ロックリングと挿し口外面のすき間＜１mm | | 上 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 右 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 下 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 左 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ②Ｂ・Ｒ補強板の  位置 | | (１) | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| (２) | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ③胴付間隔（Y） | | 上 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 右 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 下 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 左 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ④押輪～受口間隔 | | 上 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 右 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 下 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 左 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ⑤ゴム輪の出入状態 | | 上 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 右 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 下 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 左 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ⑥ボルト | | 数 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ﾄﾙｸ | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 判　　　　　定 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ※判定基準 | ①ピースⅢ間隔 | | | | | | ：1.5～２㎜ | | | | | | | | | | | | | |
|  | ④押輪～受口間隔 | | | | | | ：最大値－最小値≦５㎜（同一円周上）。 | | | | | | | | | | | | | |
|  | ⑤ゴム輪の出入り状態 | | | | | | ：同一円周上にＡ､Ｃ又はＡ､Ｂ､Ｃが同時に存在しないこと。 | | | | | | | | | | | | | |
| 備　考  現場代理人　　　　　　　　　　　㊞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |