|  |
| --- |
| 係　　員 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＧＸ形継手 チェックシート（直管・Ｐ－Ｌink）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事名称 |  | 布設　○○　　年　　月　　日 |
| 測点　No. |  | 点検　○○　　年　　月　　日 |
| 管種・呼び径 |  |  |

 |
| 管　No |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 略図／ﾗｲﾅ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 継　　手　No |  |  |  |  |  |  | － |
| 挿し口突部の有無 |  |  |  |  |  |  | － |
| 清掃・異物の除去 |  |  |  |  |  |  | － |
| ライナの位置確認（ｄ部）※１ |  |  |  |  |  |  | 5･6 |
| 受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 |  |  |  |  |  |  | － |
| 挿し口の挿入量明示 |  |  |  |  |  |  | 4･5 |
| 爪、押しボルトの確認（P-Link） |  |  |  |  |  |  | － |
| 滑　　　剤 |  |  |  |  |  |  | － |
| マーキング（白線）位置の確認※２ |  |  |  |  |  |  | 4･5 |
| 挿入量目安栓（赤線）と受口端面間距離の確認　（異形管挿し口）※３ |  |  |  |  |  |  | 6 |
| マーキング（白線）の明示（異形管挿し口）※４ |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）※５ | 全周チェック |  |  |  |  |  |  | 1･3 |
| ① |  |  |  |  |  |  |
| ② |  |  |  |  |  |  |
| ③ |  |  |  |  |  |  |
| ④ |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ |  |  |  |  |  |  |
| ⑦ |  |  |  |  |  |  |
| ⑧ |  |  |  |  |  |  |
| 受口端面～白線（黄線）間隔（ａ）注） | ① |  |  |  |  |  |  | 2･4 |
| ③ |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ |  |  |  |  |  |  |
| ⑦ |  |  |  |  |  |  |
| 押しボルト | 本数 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| ﾄﾙｸ確認 |  |  |  |  |  |  |
| 判　　　定 |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 備　　　考　現場代理人　　　　　　　　　　　 |  |

判定基準 : ※１ ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。

※２ 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。

※３ 挿入量目安（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10ｍｍ以下であるか確認する。

※４ 挿し口外周へ受口端面間距離が全周にわたり10ｍｍ以下であるか確認する。

※５ 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージがゴム輪位置まで挿入

できない場合は、チェックできなかったことを記載する。

注） P-Linkの場合は受口端面からの直部長さ4a寸法を記入する。