|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチの場合） | | | | | | | | | | | | | | 〇〇　　年　　月　　日 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 工事名 |  | | 図面No.・測点 |  | | 呼び径 |  |  |  | | --- | | 係員 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 呼び圧力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管No. | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 管の種類 | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 略　図 | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 継手No. | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 清掃 | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 接着剤使用の有無 | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| ①すきまゲージ  （１ｍｍ厚）  によるチェック | | | ① | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| ③ | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| ⑤ | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| ⑦ | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| ②ボルト | | 数 | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| トルク  （N・ｍ） | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 判定 | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 備考  現場代理人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 判定基準 | ①すきまゲージによるチェック：フランジ面間に１ｍｍ厚のすきまゲージが入らないこと。  ②ボルトの締め付けトルク ：６０N・ｍ以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |