|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　協議者・届出者　 | 住所 |  |
|  | 氏名 |  |

**①　景観特性の把握及び景観形成のコンセプト**

地域の特性をいかした景観形成を図るため、景観構造の特性を踏まえるとともに、景観形成方針や屋外広告物に関する基本方針にそった計画としてください。計画地及びその周辺の地域特性や景観形成の現況を把握したうえで、どのような考慮をしたか計画地の状況や計画の主旨を記入して下さい。

|  |
| --- |
| （基本方針） 　良好なまちなみの形成に資するものとなるようデザイン性の高いものを誘導する。・ 特に、周辺景観への影響の大きい高層部に設置される屋外広告物は、周辺との調和に配慮した形態意匠を誘導する。・ 周辺景観への影響の大きい中高層部に設置される壁面広告物や突出広告物は、にぎわい形成に資する低層部への設置を誘導する。・ 地域の特性を踏まえ、風格の創出やまちの活性化等を意識し、さらにきめ細やかな景観コントロールを行う。 |

**〇計画地の状況及び計画の主旨**

|  |
| --- |
|  |

**②　広告物基準**

各項目とその基準について、自己評価を行い、その配慮した事項について記入してください。

| 項　目 | 基　　　準 | 自己評価 | 配慮事項記入欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 意匠等【共通（その他を除く）】 | ・地区の良好なまちなみの形成に資するものとする。・周辺のまちなみや建築物全体の形態意匠と調和のとれた、風格ある御堂筋沿道にふさわしい落ち着いたものとする。 |  |  |
| ・壁面広告物及び突出広告物は、建築物の低層部に設置するよう努める。 |  |  |
| ・照明を施す場合は、周辺環境に配慮した輝度とするほか、景観上主要な道路からの見え方に留意し、目立たないような工夫に努める。 |  |  |
| ・広告物の意匠等は、次の各号を満たすよう努める。 | 適合 |  |  |
|  | ア | １つの広告物に対し、情報量は最小限とする。 |  |
|  | イ | 広告物は集約して設置し、なお複数設置する場合は、統一したデザインとする。 |  |
|  | ウ | 文字は、切り文字や箱文字とする。 |  |
|  | エ | 地色は、壁面と同系色とする。 |  |
|  | オ | 高彩度の利用を抑える。 |  |
|  | カ | 人物、キャラクターの意匠は使用しない。 |  |
|  | キ | 太陽光を著しく反射する恐れのあるものを使用しない。 |  |
|  | ク | 骨組み、支柱等の構造体は目立たないものとする。 |  |
| 屋上広告物 | 【大阪駅前～土佐堀通】・表示内容は、氏名、名称、もしくは商標、又は建築物の名称に限る。ただし、中之島地区に面する建築物の、中之島地区に面する面への表示内容は、原則として自己の建築物の名称に限り、また、意匠は地色を外壁面と同系色とする、高彩度の利用を抑えるなど、建築物と一体的にデザインされたものとする。 |  |  |
| 屋上広告物 | 【長堀通以南】・表示内容は、氏名、名称、もしくは商標、又は建築物の名称に限る。 |  |  |
| ・文字の大きさは、縦横それぞれ２ｍ以内、ロゴマークの大きさは、縦横それぞれ３ｍ以内とし、コンパクトにまとめる。 |  |  |
| ・広告物の高さは、これを設置する箇所の建築物の高さの５分の１以内かつ４ｍ以内とする。ただし、設備機器を隠すもの、又は塔屋の高さに揃えるものなど、景観形成に資するものについては緩和（ただし、原則６ｍ以内）することができる。 |  |  |
| ・照明を施す場合は、内照式は避け、できる限り外照式とするよう努める。ただし、文字のみの場合は可とする。 |  |  |
| 壁面広告物 | 【大阪駅前～土佐堀通】・中之島地区に面する建築物の、中之島地区に面する面への表示内容は、建築物の高さ10ｍ以下の部分へは、原則として自己の氏名、名称、もしくは商標、又は建築物の名称、建築物の高さ10ｍを超える部分へは、原則として自己の建築物の名称に限る。 |  |  |
| 【大阪駅前～土佐堀通】・建築物の各面ごとの表示面積の合計は、50㎡以内とし、かつ、外壁面積の10分の１以内とする。ただし、中之島地区に面する建築物の、中之島地区に面する面については、表示面積の合計は、50㎡以内とし、かつ、建築物の高さが10ｍ以下の部分へはその部分の外壁面積の10分の１以内、建築物の高さが10ｍを超える部分へはその部分の外壁面積の10 分の１以内とする。 |  |  |
| 【長堀通以南】・建築物の各面ごとの表示面積の合計は、50㎡以内とし、かつ、建築物の高さが10ｍ以下の部分へはその部分の外壁面積の３分の１以内、建築物の高さが10ｍを超える部分へはその部分の外壁面積の10分の1以内とする。ただし、建築物の高さが10ｍ以下の部分への設置については、特に秩序ある配置、デザインとするよう努める。 |  |  |
| ・外壁面からの出幅は、30㎝以内とする。 |  |  |
| 地上広告物 | ・地上広告板の地上から広告板の上端までの高さは、５ｍ以内、地上広告塔の地上から広告塔の上端までの高さは、10ｍ以内とする。 |  |  |
| ・表示面積は、１面につき５㎡以内とする。 |  |  |
| ・表示面積の合計は、10㎡以内とする。ただし、敷地面積が1,000㎡を超える場合は、敷地面積の100分の１以内とすることができる。 |  |  |
| ・道路に突出するものについては、道路への突出幅及び道路に突出する部分の下端の高さは、突出広告物の基準による。 |  |  |
| ・通行の妨げにならないものとする。 |  |  |
| 突出広告物 | ・歩道への突出幅は、１ｍ以内とする。 |  |  |
| ・歩道に突出する部分の下端の高さは、３ｍ以上とする。ただし、歩道への突出幅が0.8ｍ以内のものにあっては、2.5ｍ以上とすることができる。 |  |  |
| ・複数設置する場合は、一列に配置するよう努める。 |  |  |
| その他 | ・点滅又は回転等をしないこと。 |  |  |
| ・ガラス面については、建築物の高さが10ｍ以下の部分へ設置する広告物で、外観と一体的にデザインされたもののみ設置することができる。 |  |  |

|  |
| --- |
| 【自己評価】　　　◎：十分配慮した　　　○：配慮した　　　－：非該当 |