別表（１）　修正奥行百分率

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥行（m） | | 百分率 | | 奥行（m） | | 百分率 | |
| 1  2  3  4  5 |  | 90.0  95.0  97.0  98.0  98.6 |  | 41  42  43  44  45 |  | 98.4  98.4  98.3  98.2  98.1 |  |
| 6  7  8  9  10 |  | 99.1  99.4  99.7  99.8  100.0 |  | 46  47  48  49  50 |  | 98.0  97.9  97.8  97.7  97.7 |  |
| 11  12  13  14  15 |  | 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 |  | 51  52  53  54  55 |  | 97.6  97.5  97.4  97.4  97.3 |  |
| 16  17  18  19  20 |  | 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 |  | 56  57  58  59  60 |  | 97.2  97.1  97.0  97.0  96.9 |  |
| 21  22  23  24  25 |  | 99.9  99.8  99.8  99.7  99.6 |  | 61  62  63  64  65 |  | 96.8  96.7  96.7  96.6  96.5 |  |
| 26  27  28  29  30 |  | 99.5  99.5  99.4  99.3  99.2 |  | 66  67  68  69  70 |  | 96.4  96.4  96.3  96.2  96.1 |  |
| 31  32  33  34  35 |  | 99.1  99.1  99.0  98.9  98.8 |  | 71  72  73  74  75 |  | 96.0  96.0  95.9  95.8  95.7 |  |
| 36  37  38  39  40 |  | 98.8  98.8  98.7  98.6  98.5 |  | 76  77  78  79  80 |  | 95.7  95.7  95.7  95.7  95.7 |  |

＊奥行逓減割合の各表を用いる場合、画地の奥行にメートル未満の端数が

あるときはメートル以下を四捨五入するものとする。

＊修正奥行百分率においては、80ｍ以上は逓減しないものとする。

別表（２）　単独奥行百分率

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥行（m） | | 百分率 | | 奥行（m） | | 百分率 | |
| 1  2  3  4  5 |  | 100.9  100.8  100.7  100.6  100.5 |  | 41  42  43  44  45 |  | 91.6  91.5  91.5  91.4  91.3 |  |
| 6  7  8  9  10 |  | 100.4  100.2  100.0  99.9  99.7 |  | 46  47  48  49  50 |  | 91.3  91.2  91.2  91.1  91.1 |  |
| 11  12  13  14  15 |  | 99.5  99.2  99.0  98.8  98.5 |  | 51  52  53  54  55 |  | 91.0  91.0  91.0  90.9  90.9 |  |
| 16  17  18  19  20 |  | 98.2  97.9  97.6  97.3  97.0 |  | 56  57  58  59  60 |  | 90.9  90.8  90.8  90.8  90.8 |  |
| 21  22  23  24  25 |  | 96.7  96.3  95.9  95.6  95.2 |  | 61  62  63  64  65 |  | 90.7  90.7  90.7  90.7  90.6 |  |
| 26  27  28  29  30 |  | 94.8  94.3  93.9  93.5  93.0 |  | 66  67  68  69  70 |  | 90.6  90.6  90.6  90.6  90.6 |  |
| 31  32  33  34  35 |  | 92.8  92.6  92.5  92.3  92.2 |  | 71  72  73  74  75 |  | 90.5  90.5  90.5  90.5  90.5 |  |
| 36  37  38  39  40 |  | 92.1  92.0  91.9  91.8  91.7 |  | 76  77  78  79  80 |  | 90.5  90.5  90.4  90.4  90.4 |  |

＊奥行逓減割合の各表を用いる場合、画地の奥行にメートル未満の端数が

あるときはメートル以下を四捨五入するものとする。

＊単独奥行百分率においては、80ｍ以上は逓減しないものとする。