別表（１）　修正奥行百分率

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 奥行（m） | 百分率 | 奥行（m） | 百分率 |
| 12345 |  | 90.095.097.098.098.6 |  | 4142434445 |  | 98.498.498.398.298.1 |  |
| 678910 |  | 99.199.499.799.8100.0 |  | 4647484950 |  | 98.097.997.897.797.7 |  |
| 1112131415 |  | 100.0100.0100.0100.0100.0 |  | 5152535455 |  | 97.697.597.497.497.3 |  |
| 1617181920 |  | 100.0100.0100.0100.0100.0 |  | 5657585960 |  | 97.297.197.097.096.9 |  |
| 2122232425 |  | 99.999.899.899.799.6 |  | 6162636465 |  | 96.896.796.796.696.5 |  |
| 2627282930 |  | 99.599.599.499.399.2 |  | 6667686970 |  | 96.496.496.396.296.1 |  |
| 3132333435 |  | 99.199.199.098.998.8 |  | 7172737475 |  | 96.096.095.995.895.7 |  |
| 3637383940 |  | 98.898.898.798.698.5 |  | 7677787980 |  | 95.795.795.795.795.7 |  |

＊奥行逓減割合の各表を用いる場合、画地の奥行にメートル未満の端数が

あるときはメートル以下を四捨五入するものとする。

＊修正奥行百分率においては、80ｍ以上は逓減しないものとする。

別表（２）　単独奥行百分率

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 奥行（m） | 百分率 | 奥行（m） | 百分率 |
| 12345 |  | 100.9100.8100.7100.6100.5 |  | 4142434445 |  | 91.691.591.591.491.3 |  |
| 678910 |  | 100.4100.2100.099.999.7 |  | 4647484950 |  | 91.391.291.291.191.1 |  |
| 1112131415 |  | 99.599.299.098.898.5 |  | 5152535455 |  | 91.091.091.090.990.9 |  |
| 1617181920 |  | 98.297.997.697.397.0 |  | 5657585960 |  | 90.990.890.890.890.8 |  |
| 2122232425 |  | 96.796.395.995.695.2 |  | 6162636465 |  | 90.790.790.790.790.6 |  |
| 2627282930 |  | 94.894.393.993.593.0 |  | 6667686970 |  | 90.690.690.690.690.6 |  |
| 3132333435 |  | 92.892.692.592.392.2 |  | 7172737475 |  | 90.590.590.590.590.5 |  |
| 3637383940 |  | 92.192.091.991.891.7 |  | 7677787980 |  | 90.590.590.490.490.4 |  |

＊奥行逓減割合の各表を用いる場合、画地の奥行にメートル未満の端数が

あるときはメートル以下を四捨五入するものとする。

＊単独奥行百分率においては、80ｍ以上は逓減しないものとする。