|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥行／間口 | 3.0以上～4.0未満 | 4.0～5.0 | 5.0～6.0 | 6.0～7.0 | 7.0～8.0 | 8.0～9.0 | 9.0以上 |
| 修正率 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.90 |