⑨　炉前表示システム保守点検業務仕様書（北斎場）

　１　業務目的

　本業務は、北斎場炉前表示システム機器各部の点検調整を行い、良好なシステム稼働状態を維持させることにより、斎場の円滑な運営を目的とする。

２ 業務場所　　北斎場　大阪市北区長柄西１－７－１３

３ メーカー　　都築電機株式会社

４ 保守対象機器の範囲

（１）窓口端末及びデータベースサーバ

　　　　・窓口端末　　　　　　　　２台　　・データベースサーバ　　　１台

（２）火葬炉案内表示装置

・火葬炉案内表示機　　　 ２０台　　・火葬炉案内表示受信機　 ２０台

（３）斎場使用者案内表示装置

　・斎場使用者案内表示機　 　１台　　・斎場使用者案内表示受信機 １台

（４）式場利用案内表示装置

　　 　・式場使用者案内表示機　　 １台　　・式場使用者案内表示受信機 １台

　　　　・スピーカー　　　　　　　 １台

（５）炉前表示システムソフトウェア

（６）その他の機器

　５　点検内容

　　　各機器の電源起動、終了動作、停電時のシャットダウン動作、入力電圧測定、データのバックアップ動作の点検、清掃、表示状態確認

６　年次点検実施時期

　　　 年１回　（１１月頃）

７ その他

・保守点検業務時において、機器の機能を維持するために、必要と判断した場合は、直ちに本体、部品等の修理、取り替え、調整を行うこと。

・緊急故障等が発生した場合は、速やかに技術員を派遣し適切な処理を実施すること。（２４時間・３６５日対応）