**別紙－２**

○酸素欠乏症危険場所

|  |  |
| --- | --- |
| 第1種酸素欠乏危険場所 | 第2種酸素欠乏危険場所 |
| 電気用マンホール  ＣＣＢボックス（電線共同溝桝）  橋梁の閉鎖区域（箱桁、鋼製脚） | 道路排水ポンプ場内排水ピット  共同溝内排水ピット  排水マンホール  排水ピット  マイクロストレーナー（河川施設）  船舶 |

* 第1種酸素欠乏危険場所（酸素欠乏症の発生するおそれのある場所）
* 第2種酸素欠乏危険場所（酸素欠乏症または硫化水素中毒にかかるおそれのある場所）

【道路河川関連施設・船舶関連編】