|  |
| --- |
| 係　員 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＵＦ形継手チェックシート   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 工事名称 |  | 布設　○○　　年　　月　　日 | | 測点　No. |  | 点検　○○　　年　　月　　日 | | 管種・呼び径 |  |  |   no2-236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管体No.及び形状 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 略　　　　　図 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 継　　　　　　手　　No. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 清　　　　　掃 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 滑　　　　　剤 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 留め金具 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ①ロックリングの間隔(g) | g1(仮) | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| g2(完) | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ②挿し口～受口間隙 | 上 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 右 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 下 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 左 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ③受口底部～押輪間隔又は締め付けトルク | 上 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 右 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 下 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 左 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 判　　　　　定 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ※判定基準　①ロックリングの間隔（g）：g2(完)≦g1(仮）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備　考  現場代理人　　　　　　　　　　㊞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |