**令和７年度 此花区イルミネーション業務委託　質問への回答について**

|  |  |
| --- | --- |
| **質問** | **回答** |
| 全現場通じて、指定の電源引き込み箇所がありますか。あればご指示ください。 | 発注者による電源引き込み箇所の指定はありませんが、電力会社や施設管理者との協議によります。 |
| 前項において、引き込み用ポールが設置できない箇所(朝日橋,西九条歩道橋)は、イルミネーション設置場所付近の街灯や,信号機の電信柱などへ電源引き込み用分電盤を設置してよろしいでしょうか。 | 引き込み用ポール等の設置が困難であると発注者が認めた場合は、街灯等に電源引き込み用分電盤を設置することは構いません。ただし、設置にあたって街灯等の施設管理者との調整及び必要な手続き等を遺漏なくおこなってください。また、街灯等に建設局管理の道路照明灯が含まれているのであれば、協議は必須になります。設置する分電盤の重量や構造によっては取付出来ないこともあります。 |
| 正蓮寺川公園はポール設置が必要と考えるが、公園内へのポール設置は許可されますか。 | 正蓮寺川公園内へのポール設置については、具体的な設置場所や設置内容等の詳細を固めたうえで、施設管理者（河川・公園・道路等）への占用許可申請等により判断されます。 |
| 全現場通じて、工事は夜間作業のみなのか日中作業も可能でしょうか。 | それぞれの設置場所の状況や作業内容等により、施設管理者や交通管理者等から許可条件が付されます。 |
| 本件の工事中にあたり、道路使用、同専用作業時以外において、警備員を別途配置しなければならないなどの指定はありますか。 | それぞれの設置場所にかかる施設管理者や交通管理者等により個別に判断されることになります。 |
| 朝日橋にて、橋柵から南側の船着き場へ向けて、ライトを照射することは問題ありませんか。 | 具体的なイルミネーションの手法等を固めたうえで、河川管理部署等において個別に判断されることになります。また、朝日橋の橋柵（高欄）に設置するのであれば、施設管理者との協議は必須になります。ライトの構造によっては取付出来ないこともあります。 |
| 正蓮寺川公園パラペットにて、フェンス取り付けができない仕様となっていますが、パラペットコンクリートに穴をあけ固定具の取り付けは可能なのか、またどの程度の口径、深さまで許可されるのか、復旧時は穴をモルタル等で埋め復旧する方法で問題ないかを、指示頂けませんでしょうか。提案のデザインに大きくかかわってくる点ですので、お願いいたします。 | 正蓮寺川公園のパラペットコンクリートに穴をあけることについては、一般的な固定具で使用されているような口径・深さの穴を開けることや、モルタル等で穴埋めするような復旧方法は概ね認められると思慮されますが、最終的には河川管理部署等において、具体的な内容を確認して判断されることになります。 |
| 一般社団法人で非課税団体でも参加可能でしょうか。 | 参加可能です。 |
| 参加資格に大阪市競争入札参加資格が代表者及び構成員に必要でしょうか。 | 大阪市入札参加資格については、代表者及び構成員の双方について、必ず必要ということではありません。募集要項「６　応募手続き等に関する事項」（１）イに記載の必要書類を提出してください。 |
| JV（連合体）で構成会社として参画する場合、連合体の中に、「大阪市入札参加資格承認番号」を取得している事業者が1者いれば良いのか、また代表企業でなくてもよいのでしょうか。 |
| 一般社団法人が申し込む場合にも、「大阪市入札参加資格承認番号」が必要でしょうか。 （「大阪市入札参加資格承認番号」がないと参加できないのか） |
| 仕様書 5 業務内容(2)セにおいて、＜イルミネーション設置場所付近において、必要に応じて雑踏、駐車対策を実施すること。＞とありますが、提示予算の内どの程度を見込んでいるのか、想定内容と金額を教えてください。 | 募集要項「２ 業務内容に関する事項」（３）事業規模（契約上限額）における事業規模（契約上限額）の内訳等についてはお示ししておりません。 |
| 仕様書 5 業務内容(7)アにおいて、＜本業務委託で使用する全ての設備・装置の欠陥等に起因して生じた対人・対物事故に備えて保険に加入すること。＞とありますが、保証金額の指定があればご指示ください。 | 保険金額については、特段の指定はありません。 |
| 提案する商品は買取もしくは期間レンタル条件での商品提案も可能ですか。 | 受注者自身の資材、もしくはレンタルした資材による提案は可能ですが、発注者において買い取ることはしませんのでご留意ください。 |
| 具体的な作業日程と時間の指定はございますか。（日中か夜間かなど） | それぞれの設置場所にかかる施設管理者や交通管理者等において、作業の内容等により個別に判断されることになります。 |
| 作業中及び点灯期間中の警備員は必要でしょうか。 | それぞれの設置場所にかかる施設管理者や交通管理者等において、作業の内容や雑踏状況等により個別に判断されることになります。 |
| 撤去後の資材は、指定場所への保管、もしくはこちらで破棄となるでしょうか | 撤去後の資材は、発注者において保管等をおこなわないことから、受注者において撤去・破棄等していただくこととなります。 |
| 正蓮寺川公園での作業の際に、工事車両の園内乗り入れは可能ですか。 | 公園管理者への手続きを経て４ｔまでの車両の乗り入れが可能です。 |
| 点灯期間中の点検作業の回数や適切な日時などは規定がございますか。 | 特段の規定等はありません。 |
| 文字について 「EXPO2025」 は使用可能かどうか | 必要に応じて所管部局に確認し許可を得ることになります。 |
| 文字について 「大阪・関西万博」は使用可能か | 必要に応じて所管部局に確認し許可を得ることになります。 |
| 絵について 「ミャクミャクのビジュアル」使用は可能か | 必要に応じて所管部局に確認し許可を得ることになります。 |
| 仕様書 ５業務内容（２）シ と現場写真の赤枠部分正蓮寺川公園の設置不可箇所について設置不可の箇所は駅側の緑のフェンス部分を指し示していますでしょうか。パラペット上のフェンスには設置しないこと，と表記がありますが駅から遠い側のパラペットには装飾設置は可能でしょうか。また，地面から立ち上げてフェンスの高さまでかかるような背の高い装飾物の設置は可能でしょうか。 | 正蓮寺川公園北側及び南側の双方のパラペット上のフェンスには装飾設置で荷重をかけることはできません。なお。地面からフェンスの高さまでかかるような装飾物の設置は可能です。 |
| ・設営期間について　2025年7月1日～点灯を予定されておりますが、いつごろから工事に取り掛かってよいなど設営期間の決まりはありますか。 | 特段の規定等はありません。 |
| ・電源について　電源確保について、「受注者において電源確保をおこなう」との記載がございますが、各設置予定場所において、電源引き込み可能な電柱の位置や利用可能な電源設備などについてご教示いただけますでしょうか？ | 電源引き込み可能な電柱の位置は引込申請後に電力会社で示されますので、現時点では現場で低圧線をご確認ください。また、発注者保有の電源設備は正蓮寺川公園北側の防犯カメラ用引込柱１本のみで、供給可能な電力はありませんが、電源確保に利用する電柱から電源を引き込むためのポールとして防犯カメラ用引込柱を利用することは可能です。 |
| ・朝日橋南側、六軒家川両岸の護岸を演出に使用することは可能ですか？ | 演出の手法にもよりますが、ご質問の場所については所管部局との事前調整等をおこなっていないことから、使用できない可能性が十分あることにご留意ください。 |
| ・企画制作にあたり、区および大阪・関西万博公式キャラクターの「このはちゃん」や、「ミャクミャク」のデータを利用することはできますか？ | このはちゃんのデータ使用は可能です。ミャクミャクについては、必要に応じて所管部局に確認し許可を得ることになります。 |
| ・正蓮寺川公園の芝生エリアを演出に使用することはできますか？また使用可能な場合、芝生面に対し杭打ちなどによる資機材の固定を行なっても構いませんか？ | 正蓮寺側川公園の芝生エリア等の使用については、所管部局において工事の内容等により個別に判断されることになります。 |

※質問内容については、原文のまま記載しています。